                                                                            Приложение №8
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Доставката трябва да е съвместима към закупения вече от Община Златарица комбиниран багер- товарач JCB 3CX AEC.

Мулчерът / шредерът за задна багерна стрела за комбинираният багер – товарач, трябва да отговаря на следните минимални изисквания по отношение на техническите параметри и характеристики: 

	№
	ПОКАЗАТЕЛИ
	ПАРАМЕТРИ
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

	1
	Модел
	Да е съвместим за JCB 3CX

	2
	Работна ширина
	Не по-малко от 900 мм

	3
	Номинален дебит на масло 
	Не по-малко от 65 л/мин.

	4
	Номинално налягане на масло
	Не по-малко от 200 бар

	5
	Тегло
	До 500 кг

	6
	Максимален диаметър на рязане
	До 60 мм

	7
	Брой ножове/чукове
	До 10 бр.

	8
	Срок на гаранцията на мулчера/шредера
	Минимум 12 месеца


Участникът следва да удостовери съответствието на оферирания прикачен инвентар -  мулчер / шредер с комбиниран багер – товарач JCB 3CX AEC и неговите техническите характеристики, както и настоящата техническата спецификация.  

Участникът трябва да изпълни доставката на съоръжението до град Златарица, ул. Стефан Попстоянов №22 и да проведе обучение за употребата му за своя сметка. 

В техническото си предложение Участникът трябва да представи подробна техническа спецификация. 

Мулчерът/шредерът трябва да е нов, неупотребяван.
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