Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За провеждане на пазарна консултация по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне и обосноваване на заявените за финансиране разходи по проект: „Изграждане на парк за отдих и развлечение, гр. Златарица”

1. ОПИСАНИЕ НА ВИДА НА ИНВЕСТИЦИЯТА:

За предвидените дейности е изготвен и одобрен Технически проект за „Изграждане на парк за рекреация и отдих, гр. Златарица“, за същия има издадено и влязло в сила Разрешение за строеж. 
Проекта има за цел да бъдат изградени зони за обществен отдих, детски и спортни площадки, водни площи, изграждане на обществена тоалетна, доставка и монтаж на парково оборудване и други елементи от градското обзавеждане, като насърчава прилагането на иновативни и съвременни архитектурно-пространствени, оригинални композиционни и дизайнерски решения. 

ПРЕДВИДЕНИ  СА  СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ:

1. Изграждане на паркови алеи, които да свързват отделните площадки и зони, както и подходи към парка;
2. Монтиране на енергоспестяващо парково осветление и изграждане на подземната техническа инфраструктура (електро, ВиК), изграждане на поливна система.
3. Създаване на достъпна архитектурна среда, позволяваща ползване на съоръженията и обектите в парка.
4. Зониране на територията, която съдържа зона за спорт, детска площадка и места за отдих, като съоръжения за игра и спорт ще бъдат изработени от природни материали, със съответната настилка в съответствие с изискванията на производителите на съоръженията;
5. Поставяне на перголи, пейки и кошчета за отпадъци на местата за отдих, както и около спортната и детска площадка;
6. Изграждането на ажурна ограда до 1 м. с две входно –изходни точк;. 
7. Засаждане на растителните видове градирани през съответните сезони. 


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ:

Теренът на парка е разположен по – ниско  с 40-45 см към запад и 60-80 см в източния му част от прилежащата благоустроена улица с изграден тротоар. Основата в момента е асфалтова настилка върху чакъл и пясък.
В проекта се предвижда запазване на съществуващата асфалтова основа, с изключение на участъците на полагане на бордюри. Там, където се предвижда засяване на дървета, асфалтовата настилка ще се срежи, като се оформят правоъгълни отвори за развитие на кореновата система на дърветата.
При входовете за парковата част се предвиждат по четири броя стъпала с релефна повърхност с размери 15/32 см. Успоредно на тях са предвидени рампи - подходи за преодоляване на денивелацията от детски колички и осигуряване на достъпна среда.
В парка се обособяват следните зони (площадки):
· Зона за отдих 
Зоната е разположена в южната част на парка и включва направата на:
· пет броя градински пейки.
 Пейките представляват метална конструкция (студеноогънат кух профил 40/40/4 мм) с дървени седалка и облегалка. Монтират се към съществуващия терен чрез анкериране в бетонови фундаменти 40/60/60 см. Връзката на конструкцията на пейката и бетоновия фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки.
· перголи, зацветени с декоративни влачещи растения. 
· два броя  маси с мозаечни пана за  шах и табла с бетонови пейки. 
Масите се монтират чрез вбеторинане на метална стойка в единичен фундамент с размери в план 50/50 см, армиран с мрежа от N10 през 15 см в двете посоки. Минималната дълбочина на фундиране – 60 см, до здрава почва.
· Детска площадка 
Площадката е предназначена за игра на деца от 3 до 7 години. Разположена е в централната част на парка, с цел да бъде възможно най-защитена. Около съоръженията за игра е осигурено свободно пространство с ударопоглъщаща настилка, достатъчно за осигуряване на зоната за свободно падане.
На детската площадка се разполагат  6 броя съоръжения за игра:
· комбинирано детско съоражение /люлка + пързалка+катерушка/ - 1 бр. 
· тунел – 1 бр. 
· клатушка " конче" – 2 бр. 
· клатушка "велосипедче – 1 бр. 
· люлка с две седалки – 1 бр. 
При избора на съоръжения да се изисква от производителя сертификат за изработката им по БДС EN1176-1-6 и технически спецификации с конкретни указания за монтаж с оглед спазване на изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 8 Септември 2015г.).
Мястото на монтаж на отделните съоръжения е показано в  архитектурната разработка.
Съоръженията се монтират към съществуващия терен чрез бетонни фундаменти. Хващат се към стоманобетоновите стъпки посредством анкериране с винтови връзки (винтови анкери), желателно с поцинкована повърхност. Монтажът да се извърши съгласно указанията на производителя. Бетоновите фундаменти обикновено са с размери 50/50/60 см, армирани с мрежа N10 през 15 см в двете посоки. Минимална дълбочина на фундиране 60 см. Копае се до здрава почва. Точните места на единичните стъпки ще се уточни на място, след доставка на съоръженията.
Когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със ударопоглъщаща настилка, монтажът да се извършва чрез анкериране на металните закладни части, които да повдигнат съоръжението над бетоновата настилка в зависимост от дебелината на пласта ударопоглъщаща настилка.
	Обратните насипи около фундаментите да се уплътнят много добре.
На територията на площадката за игра се допуска разполагане на съоръжения за игра с оценено и удостоверено съответствие по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.), които отговарят на БДС EN 71-8 "Безопасност на детски играчки. 
· Площадка  за спорт  
Зоната за спорт е организирана на площ от 52 м², разположена в североизточната част на парка. Уредите за спорт се  разполагат по периферията на спортната площадка, с градински пейки между тях. Съоръженията за игра  и спорт се монтират така, че да са стабилни при поемане на определените натоварвания и да  осигуряват последователност на  необходимия комплекс от физически упражнения. 
Предвидени са следните уреди : 
· Лежанка комбинирана със секция за крака
· Велгоергометър за ръце и крака на открито
· Въртящ стол със степер -комбиниран външен
· Степер с велоаргометър за външен фитнес
· Комбиниран уред за външен фитнес
Съоръженията се анкерират към предварително отлети бетонови фундаменти с минимална дълбочина 60 см. Копае се до здрава почва. Фундаментите се армират с мрежа N10 през 15 см в двете посоки.
Фитнес уредите ще се ползват целогодишно, затова трябва да могат да издържат на всякакви атмосферни условия. Ще се ползват от деца и възрастни, което налага да са обезопасени.
Времетраенето от приготвянето до полагането на бетоновата смес да не бъде повече от един час. След отливане на бетона  да се вибрира. Превозването на бетона с колички на повече от 10 м да се избягва.
· Модулен санитарен възел
Готовият санитарен възел се монтира върху бетонова площадка, разположена в източната част на парка. На ниво ±0,00 се изпълнява  армирана бетонова настилка с дебелина 15 см, армирана с мрежа 5 N8 през 20 см в двете посоки.  Обемната клетка след монтажа се закотвя в четирите си ъгъла чрез заварки между предварително вградени в клетката и анкерирани в армираната бетонова  настилка метални планки (по указание на производителя). Площадката към която се закрепва модулът се захранва с вода и канал, съгласно проекта в част „В и К“. 
· Кош за отпадъци 
Кошчетата за отпадъци са с метална конструкция за стационарно поставяне към съществуващия  терен. Металната кофа за отпадъци се върти с цел изпразване на съдържанието. Монтажът става чрез замонолитване в бетонова стъпка.
· Ограда 
Оградата е с носещи вертикални колонки ф 48 мм и пана от галвани-зирани стоманени телове с покритие PVC с висока плътност в рамка. Височина на оградата – 1,10 м. Паната са с височина 1,0 м и дължина 1,0 м и разтерът е 100/50 мм. 
Металните колонки се бетонират в единични бетонови фундаменти с размери 30/30/50 см, ситуирани през 1 метър по дължина на оградата. Минимална дълбочина на фундиране – 60 см.
Връзка на металната конструкция и бетоновия фундамент: вбетониране минимум 50 см. 
Връзката между оградните пана и коловете е чрез готови скрепителни елементи.
На площадката се предвиждат два входа всеки със стъпала и бетонова рампа, ориентирани към съществуващите пешеходни площи към прилежащите улици.
· Осветително тяло 
Тялата се монтират към стоманобетонов фундамент с размери 60/60 см в план и дълбочина 130 см, до здрава почва.
· Водопровод
Проектът в част "водоснабдяване" има за цел да покаже начина  на водоснабдяване на парковата зона с цел поливане на тревните площ и захранването с вода  на  чешма - фонтанка и модулна тоалетна.
Захранването на  обекта с вода  ще стане съгласно писмо изх. № ПТ-675/30.11.2018 г. на „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД Велико Търново от съществуващ АЦ водопровод ф 80 мм, минаващ западно  на парка,  съгласно приложената ситуация.  Дълбочината на водопровода в точката на водовземане е 1,20 м, свободния напор 60 м. Водовземането ще стане с универсална водовземна скоба ф80/1“. Тротоарният спирателен кран 1" с охранителна гарнитура да се монтира на 0,50 м от външния ръб на бордюра. 
Водопроводното отклонение започва от уличния водопровод и завършва с водомерна шахта, в която се монтира водомерно-арматурен възел, включващ: спирателен кран ¾", мрежест филтър пред водомера ¾",  водомер 5 м³/час с прави тръбни участъци към двата края на водомера с дължина 5 пъти диаметъра или 16 cм (съответстваща на техническата му спецификация), обратна клапа ¾" и спирателен кран с изпразнител ¾". Водомерният възел да се изпълни в „П“ образна монтажна сглобка с цел лесен демонтаж.
Водомерната шахта е предвидена в тревната площ, на разстояние 2,0 м от уличната регулационна линия.
Площадковият водопровод да се изпълни с полиетиленови тръби висока плътност PE-HD тип 100 за работно налягане PN10 атм с диаметри, дадени в графичната част на проекта. Там, където тръбите преминават под трайни настилки, е желателно  същите да се положат в обсадни PVC тръби.
· Канализация
Проектът в част В и К включва изпълнение на канал, отвеждащ отпадъчните води от чешмата - фонтанка и от тоалетната в уличен канал, преминаващ източно на парка, стопанисван от Община Златарица.
 Каналите от двата обекта ще се отведат в обща за имота шахта, отстояща на 1,20 м от уличната регулационна линия. Двата клона до нея ще се изпълнят с PVC-U SN8 ф160 мм. От шахтата до уличния канал е предвидена гофрирана полипропиленова тръба (РР) с клас на твърдост SN8 ф 160 мм, наложено от малката дълбочина на уличния канал. Заустването ще стане с ревизионна шахта.  
Както и досега на площадката не се предвиждат отводнителни съоръжения (дъждоприемни решетки). До момента там не се е задържа вода, защото теренът под настилката е пластове едър чакъл в различен формат и пясък поради наличието в близост на коритото на река Златаришка. Това създава условия за  добър естествен дренаж за попиване на повърхностните води.  За целта се предвижда на места съществуващата асфалтова настилка да се перфорира, за да може повърхностната вода да достига свободно до водопропускливите пясъчни пластове. На места при изпълнението на бордюрите да се остави разстояние около 5 см между отделните бетонови елементи, през които отвори водата да се оттича в тревните площи, където да дренира.
Общо за целия парк новопроектираните ревизионни шахти са три броя. Всички те са стоманобетонни, с монолитна водоплътна долна част до 50 см, изпълнена с бетон клас В25 и сглобяеми елементи с чугунен капак  или с полимербетонов капак извън улицата по нормативен стандарт и по приложен детайл. Над монолитната част шахтите се доизграждат с готови сглобяеми стоманобетонови пръстена с височина 70 см. Шахтите са с вътрешен диаметър ф 1000 мм. В монолитните участъци се оформят отвори за вход и изход на канализационни тръби (със съответния диаметър).
Стените вътре в шахтите да се измажат с 2 см гладка циментова замазка, а дъното – с гланцирана циментова замазка; всички фуги да се замонолитят със силен циментов разтвор – около тръбите, влизащи в шахтите, на контактната линия монолитна част – сглобяем пръстен и при връзката на два съседни стоманобетонови пръстена. На границата дъно-стена се предвижда полагане на „water-stop“ лента.
Строителството на канала се изпълни отдолу нагоре (от точката на  заустване).
· Паркоустройство
В проекта се предвижда частично запазване на съществуващата асфалтова основа. За площите, предвидени за озеленяване същата следва да се премахне и теренът да се насипе с хумусна почва. Архитектурният проект предлага релефно оформяне на терена чрез натрупване на земен насип, върху който ще се засадят декоративни растения. Това допринася за по-живописно оформяне на зелените площи.
В архитектурния проект са предвидени следните зони и площадки: 
· За отдих  в южната част на парка- съоръжена е с пет бр. градински пейки, разположени под перголи, засенчени с декоративни влачещи растения и две стационарни маси с мозаечни пана за  шах и табла с бетонови пейки, както и място за разходка на майки с колички, за почивка на по-възрастни хора и др.
· Детска площадка за игра на деца от 3 до 7 години - разположена е в централната част на парка, с цел да бъде възможно най-защитена и да се осигури възможност за родителите да реагират, ако децата напуснат внезапно площадката за игра.
· Спортна площадка с фитнес уреди на открито.
В съответствие с особеностите на озеленяване на различните по предназначение зони са разработени дендрологичен и посадъчен чертежи. Подбрани са растения според необходимите изисквания. 
Проектът осигурява обособяване на пространствата, засенчване на част от площите, зрителна, шумова и прахозащитна изолация.
Търсен е декоративен ефект чрез подбора на растенията, който ще променя колорита в зоната за отдих и игри през различните сезони


Електрически инсталации

Основната концепция при външното осветление на обекта се състои в цялостното осветяване чрез достигане на нормена яркост за най-висока категория на урбанизирана среда, без монтираните осветителни тела да създават зрителен дискомфорт и да пречат на естетичното възприемане на парковите съоръжения в обекта.
За целта са предвидени за монтаж 11 броя декоративни паркови осветители с ЛЕД лампа 40W. Осветителите да са с цветна температура Тцв около 4000К дневна светлина.
Препоръчително е исползването на по-масивен стълб за монтаж на осветителите със скрита в него електроарматура без никакви видими кабели и кутии.Височината от 4м. е достатъчна за да не може да бъде достигнат осветителя без специални средства.
Предвижда се използването на ЛЕД светлинни източници в осветителите, което освен енергийна ефективност и съчетано с високата степен на влага- и прахозащитеност на осветителя (мин.IР65) и приложението на индивидуални във всяко тяло предпазители със стопяема вложка, да допринася за високата надеждност на осветителната инсталация и ще увеличи междуаварийните периоди.
Всички осветителни тела за общо осветление да са с висока степен на защита IP от атмосферни въздействия.
Разположението и типът на осветителните тела са представени на ситуационния чертеж и количествената сметка към проекта.

Електрическа част

Ринст.= 0.44kW
Захранването на композицията за осветление да се осъществи чрез директен управляем кабелен извод от съществуващ стълб за улично осветление.
Типът на захранващата схема съгл. чл.155 от НУЕУЕЛ е TN-C-S. Захранващите кабели до отделните осветители да се изтеглят в защитни тръби, положении в кабелен изкоп върху 0,1 Осм пясъчна подложка и покрити със сигнална лента.
Използван е кабелоподобен проводник СВТ 2x4mm2 ( фаза управляема за осветление и неутрален проводник) за ел.инсталацията в изкопите и СВТ 3x1,5mm2 (фаза, защитен и неутрален проводник) за опроводяване на стълбовете.
Всички стълбове да се заземят до достигане на Rzaz.^100.
Подземните кабелни линии да са положени в изкоп 0,8/0,4м и покрити със сигнална лента.
Падът на напрежение по линията за захранване на прожектори с газоразрядни лампи не бива да превишава 2,5%. Посочените в техническия проект захранващи кабели са избрани по нагряване и пад на напрежение.


Видеонаблюдение

Системата за видеонаблюдение е проектирана с цел постигането на следната функционалност:
· Наблюдение в реално време на картина от видеокамерите от зоните за отговорност с възможност за гъвкаво конфигуриране на брой камери на един монитор, автоматизирано (при алармено събитие) или по инициатива на оператор прегрупиране в реално време на броя и зоната на текущо визуализираните камери;
· Паралелно и независимо от наблюдението архивиране на информацията от всички камери в оперативен архив с актуалност минимум 30 дни от момента на заявката и възможност за организиране на централизиран дълготраен архив с актуалност минимум 180 дни от момента за заявката за достъп;
· Графична визуализация в реално време на зоната, в която е локализирано събитие, застрашаващо устойчивостта на средата: необичайно струпване на хора в зона за контрол, сигнал за бедствие, подаден от „зона за сигурност” и др. и автоматизиран достъп до видеоинформация от свързваните с района на аларменото събитие камери;
· Управление, параметризиране и администриране на системата за видеонаблюдение и интегрираните подсистеми чрез единен графичен интерфейс;
· Извличане на алармени клипове за събития и „позициониране” на клиповете във времето преди и след събитието.
Основни елементи от системата са 2 HD-TVI корпусни камери 2 Мегапиксела (FullHD 1080р@25 кад/сек) за общо видеонаблюдение, к-кт със стойки за стълбове, конектори и захранващи блокове, стационарно насочени към обособените зони на интерес. От гледна точка на проектирането, тези камери са необходими за въвеждане на информация в подсистемата за обзорно наблюдение и интелигентна пост-обработка на постъпващата видеоинформация. Основното им предназначение е за контрол на зони с повишена концентрация на рискови фактори .
Осъществяването на съхранението на видеосигнала, свързаността и възможностите за комуникация и преглед е предвидено чрез 4-канален четирибриден HD-TV1/AHD/CVI цифров рекордер; поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI или аналогови камери; компресия Н.264/Н.264+; резолюция до 2 Мегапиксела 1080р (1920x1080) за TVI/до 720р за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 80 кад/сек@1080р, 200 кад/сек@720р/960НЮ1 (real-time); до 1 SATA HDD (до бТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud);
управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/12W; размери 200x200x45mm, ситуирани в метално табло, монтирано до захранващата касета.
Физическото наблюдение ще се осъществява в помещение „Охрана” в сградата на Община Златарица на предвиден монитор и компютър с интернет връзка. Комуникацията ще се осъществява през уеб сървър, като на обекта бъде осигурена 4G мобилна свързаност.
HD-TVI е нова технология, позволяваща пренос на видеосигнал с HD резолюция (720р/1080р/3/5 Мегапиксела) по стандартен коаксиален кабел на разстояние до 800 м. (за TurboHD 3.0) HD-TVI системите не изискват изграждането и конфигурирането на мрежова преносна среда, а използват традиционната схема на свързване с коаксиален кабел и BNC конектори между камерата и DVR у-вото, което прави възможно използването на съществуващи коаксиални трасета. Поради липса на компресиране на сигнала в камерата, HD-TVI технологията позволява наблюдение с HD резолюция без закъснение и накъсване и без сложно конфигуриране. Липсата на допълнителни мрежови у-ва, сървъри и софтуер, прави HD-TVI системата оптимално изгоден вариант, който е лесен за инсталация, надежден, опростен за работа и е най-икономичния вариант за преход към мегапикселово видеонаблюдение днес.


Изисквания към качеството на предвидените материали

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнението на видовете работи до изтичане на гаранционните срокове съгласно Наредба №2 от 31.07.2003год за въвеждане  в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнените строително- монтажни работи ,съоръжения и строителни обекти.
При изпълнението на СМР да се спазва ПИПСМР/ Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи за всеки вид работа описани в проекта.
Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169,ал.1 от ЗУТ и инвестиционния проект.Изпълняват се и се потдържат в съответствие с изискванията на нормативните  актове и правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи за осигуряване  в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за :
· Носимоспособност-механична съпротивление ,устойчивост и дълготраиност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сейзмични натоварвания.
· Безопасност при пожар
· Хигиена,опазване на здравето и живота на хората
· Безопасна експлоатация.
· Защита от шум и опазване на околната среда
Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта с което поема пълната отговорност за състоянието му и съответните наличности.

Изисквания към влаганите материали

	Изпълнителят е длъжен да влага в строежа само строителни продукти ,който осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации,определени със Закона за техническите изисквания към продуктите  и за който е извършено оценяване на съответствието съгласно наредба за съществените изисквания и оценяване на строителните продукти. 

Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройството на територията и подзаконовите нормативни актове към него.
Строежът следва да се изпълни в съответствие с изискванията на нормативните изискания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.


2. МИНИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ
 
За предвидените СМР и оборудване са изготвени подробни количествени сметки по части,  както същите очертават и параметрите на инвестицията и са, както следва: 

2.1. Строително монтажни работи: 

	№
	Наименование на видовете работи
	ед.м.
	количество

	 
	ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

	Оформяне на алейна мрежа и зона за отдих

	1
	Почистване на терена изкореняване храсти и издънки при деб. на ствола до 10см
	100 м2
	9,41

	2
	Натоварване и разтоварване растителен отпадък и превоз с камион до сметище -10 км.
	м3
	15,00

	3
	Изрязване на ивица в бетонова настилка за монтаж на бордюр 50/16/8 
	мл
	253,00

	4
	Полагане на  цпр за замонолитване на бордюри 
	м3
	1,00

	5
	Доставка и полагане на бордюри
	мл
	253,00

	6
	Полагане на сипица под плочки -3см
	м3
	9,72

	7
	Доставка и полагане на ЦПР С дебилина 4см под настилка
	м3
	12,98

	8
	Доставка и полагане на випропресовани тротоарни плочи  40/40/5-сиви 
	м2
	324,00

	9
	Изкоп на нездрава основа под каучукова настилка
	м3
	4,30

	10
	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка 
	м2
	43,00

	11
	Доставка и полагане на противоударна настилка 
	м2
	43,00

	12
	Доставка и полагане на пясък под настилка /червени павета/
	м2
	30,00

	13
	Настилка от вибропресовани бетонови плочи - павета 8/8 червени
	м2
	30,00

	14
	Направа на стъпала 16/32
	бр
	8,00

	Направа на рампа с метален парапет по детайл

	15
	Тънки изкопи до 0,5м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3м хоризонтално
	м3
	9,00

	16
	Обратен насип с инертен материал,трамбован на пластове
	м3
	5,00

	17
	Кофраж бетонни стени, парапети с деб. до 0,15м
	м2
	18,00

	18
	Изработка и монтаж на армировка об.и ср. сложност
	кг
	112,00

	19
	Доставка и полагане бетон
	м3
	2,00

	20
	Настилка от вибропресовани бетонови плочи 
	м2
	9,00

	21
	Доставка и монтаж на парапет
	м
	9,00

	22
	Изкоп за основа на ограда 
	м3
	21,00

	23
	Кофраж за ограда 
	м2
	104,4

	24
	Доставка и монтаж арматура за основа на ограда
	кг
	724,00

	25
	Доставка и монтаж на оградни пана
	бр
	53,00

	26
	Доставка и монтаж на метални колонки за ограда
	бр
	55,00

	Оформяне на зелени площи

	27
	Почистване изораване и фрезоване на зелените площи
	м2
	650,00

	28
	Внасяне на обогатен почвен субстрад/10см/
	м3
	5,60

	29
	Доставка и полагане земна почва 
	м3
	241,85

	30
	Доставка тревна смеска 
	м2
	650,00

	ЧАСТ: ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

	Иглолистни дървета и храсти

	31
	Засаждане на ваймутов бор/пинус стробус/ вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	3,00    

	32
	Засаждане дуглазка ела/pseudotsuga douglasil/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	3,00    

	33
	Саждане лавзонов лъжекипарис/ihamaecuparis lawsoliana/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	1,00    

	34
	Саждане западна туя смарагд/thuia occidentals smaragd/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	3,00    

	Широколистни дървета и храсти

	35
	Бяла бреза/betula alba/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	6,00    

	36
	Липа сребролистна /tila argentea/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	1,00    

	37
	Албиция юлибристин albizia julbrissin/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	1,00    

	38
	Западният чинар/plataniusoccidentals/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	1,00    

	Декоративни храсти

	Вечнозелени 

	39
	Вечнозелена калина/viburm rhtridophjllum/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	5,00    

	40
	Жив плет/ligustriumovallvolium/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	420,00    

	Цъфтящи храсти

	41
	Обикновен люляк/suriga vulgaris/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	5,00    

	42
	Дървовидна ружа/hibiskus syriasusвкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	3,00    

	43
	Рус тифина/rus tifina/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	5,00    

	44
	Христовиден очиболец/potentula trutisoka/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	30,00    

	45
	Япанска спирея/spirea japonika/вкл. Всички свързани с това разходи/
	бр
	40,00    

	46
	Спирея майски сняг/spirea vanhoitel/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	5,00    

	Стелещи и почвопокриващи растения

	47
	Стелеща се хвойна /juniperus horisontalis/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	300,00    

	48
	Декоративен хиперикум/hiperikum kalizinum/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	50,00    

	49
	Иберис вечнозелен/iberis sempervines/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	70,00    

	50
	Винка /vinka minor/
	бр
	100,00    

	Влачещи растения за вертикално озеленяване

	51
	Катерлива роза/rosa klimbink/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	10,00    

	52
	Ароматна люцерна /lonizera/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	5,00    

	53
	Декоративен повет/clematis djakmani/вкл. Всички свързани с това разходи
	бр
	3,00    

	ЧАСТ : ВиК

	ВОДОПРОВОД

	54
	Доставка и монтаж кофраж за укрепване на изкоп
	м2
	176,60

	55
	Доставка и засипване с пясък
	м3
	43,90

	56
	Доставка и засипване с несортиран трошен камък
	м3
	54,90

	57
	Доставка и монтаж полиетиленови тръби PEHD ф32мм тип 100, PN 10
	м
	48,00

	58
	Доставка и монтаж полиетиленови тръби PEHD ф25мм тип 100, PN 10
	м
	27,70

	59
	Доставка и монтаж полиетиленови тръби PEHD ф20мм тип 100, PN 10
	м
	34,00

	60
	Доставка и монтаж бетонов опорен блок 10/10/10 см
	бр
	10,00

	61
	Доставка и монтаж РЕ коляно ф32/90°
	бр
	1,00

	62
	Доставка и монтаж РЕ коляно ф25/90°
	бр
	3,00

	63
	Доставка и монтаж РЕ коляно ф20/90°
	бр
	8,00

	64
	Доставка и монтаж РЕ тройник-намалител ф32/25
	бр
	3,00

	65
	Доставка и монтаж РЕ тройник-намалител ф25/20
	бр
	2,00

	66
	Докганща и монтаж РЕ редукция ф25/20
	бр
	3,00

	67
	Доставка и монтаж универсална водовземна скоба ф80/1“
	бр
	1,00

	68
	Доставка и монтаж Тр.СК 1“ с охранителна гарнитура
	бр
	1,00

	69
	Доставка и монтаж СК ¾“
	бр
	1,00

	70
	Доставка и монтаж ОК ¾“
	бр
	1,00

	71
	Доставка и монтаж СК ¾“ с изпразнител
	бр
	1,00

	72
	Доставка и монтаж водомер 5 м³/час
	бр
	1,00

	73
	Доставка и монтаж СК ½" с изпразнител
	бр
	2,00

	74
	Доставка и монтаж СК ½" 
	бр
	6,00

	75
	Доставка и монтаж градински хидрант ½“
	бр
	6,00

	76
	Доставка и монтаж питейта фонтанка
	бр
	1,00

	77
	Направа водомерна шахта 1,30/1,30м по детайл
	[bookmark: _GoBack]бр
	1,00

	78
	Доставка и монтаж кранова шахта 0,60/0,60
	бр
	2,00

	79
	Доставка и монтаж детекторна РЕ детекторна лента с проводници
	м
	110,00

	80
	Доставка и монтаж РЕ сигнална лента
	м
	110,00

	81
	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт 
	м3
	79,00

	82
	Изкоп  с огр. ширина до 1,20 ръчно в земни почви с дълб. до 2,00м 
	м3
	19,80

	83
	Трамбована пясъчна подложка
	м3
	11,00

	84
	Засипване около водопровод с пясък с трамбоване
	м3
	32,90

	85
	Обратен насип с несортиран трошен камък 
	м3
	54,90

	86
	Трамбоване на насип от трошен камък на пластове от 20 см
	м3
	54,90

	87
	Прехвърляне земни почви до 3м хориз. или 2 м верт., ръчно
	м3
	19,80

	88
	Разриване с булдозер или засипване с пробег до 40м
	м3
	54,90

	89
	Превоз на земни почви с ръчни колички
	м3
	19,8

	90
	Извозване на излишни земни маси
	м3
	98,80

	91
	Изпитване на площадков водопровод
	м
	110,00

	КАНАЛИЗАЦИЯ

	92
	Доставка и монтаж РVC тръби ф 110 м, SN-8 
	м
	17,30

	93
	Доставка и монтаж РVC тръби ф 160 м, SN-8 
	м
	2,65

	94
	Доставка и монтаж РР тръби ф 160 м, SN-8 гофрирани
	м
	7,70

	95
	Направа ревизионна шахта H≤1,50м
	бр
	3,00

	96
	Изпитване дворищна канализация
	м
	27,30

	97
	Изкоп с багер земни почви при нормални условия на транспорт
	м3
	19,00

	98
	Изкоп  с огр. ширина до 1,50 ръчно в земни почви
	м3
	7,50

	99
	Прехвърляне земни почви до 3 м хориз. или 2 м верт., ръчно
	м3
	7,50

	100
	Натоварване на земни почви на камион
	м3
	7,50

	101
	Пясъчна подложка под канални тръби
	м3
	2,80

	102
	Засипване около тръбопровод с пясък с трамбоване
	м3
	8,30

	103
	Засипване с несортиран трошен камък
	м3
	49,70

	104
	Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40 м при н. усл.
	м3
	49,70

	105
	Пренасяне на излишна пръст до 50 м с колички
	м3
	7,50

	106
	Извозване на излишни земни маси
	м3
	36,50

	107
	Плътно укрепване на изкоп /или неплътно по преценка на  техн. р-л/
	м2
	60,80

	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА

	108
	Доставка на клемна кутия за стълб със стопяем предпазител
	бр
	11

	109
	Доставка на проходни тръби
	бр
	11

	110
	Доставка на заземителен кол 
	бр
	11

	111
	Доставка на кабел СВТ 2x4mm2
	м
	140

	112
	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2
	м
	55

	113
	Доставка на тръба гофрирана Ø32 мм
	м
	140

	114
	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен
	км
	0,13

	115
	Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване
	м
	130

	116
	Направа на подложка за полагане на кабел
	м
	130

	117
	Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойноста на тръбата/
	м
	140

	118
	Монтаж и настройка на парков осветител на стена/стълб /без стойноста на осветителя/
	бр
	11

	119
	Монтаж на стом. тръбен стълб до 4м - тип парков /без стойноста на стълба/
	бр
	11

	120
	Монтаж и подвързване на клемна кутия К-35 /без стойноста на кутията/
	бр
	11

	121
	Монтаж на проходни тръби за клемна кутия /без стойноста на тръбите/
	м
	11

	122
	Изтегляне на кабел до 2,5mm2  в тръби /без стойноста на кабела/
	м
	55

	123
	Монтаж и захранване на табло за управление на осветление 
	бр
	1

	124
	Направа на суха разделка на кабел НН до 6мм²
	бр
	14

	125
	Направа на суха разделка на кабел НН до 2,5мм²
	бр
	22

	126
	Направа на заземление с един заземител 1 1/2``-1,6 м. /без стойноста на заземителя/
	бр
	11

	127
	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител
	бр
	11

	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

	128
	Доставка на микро-коаксиален кабел RG174 с медно жило и алуминиева оплетка и захранващ кабел 2х1.0мм2
	м
	900

	129
	Доставка на BNC конектор за кримпване (за работа с микро-коаксилаен кабел)
	бр
	4

	130
	Монтаж на видеокамера на стълб или стена с дюбели
	бр
	2

	131
	Mонтаж на проводник въздушно по стълбове
	м
	900

	132
	Настройка и привеждане в експлоатация на системата за видеонаблюдение
	бр
	1



2.2. Оборудване:

	№
	Наименование на видовете работи
	ед.м.
	количество

	ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

	 Уреди за фитнес на открито

	1
	Лежанка комбинирана със секция за крака 
	бр
	1,00

	2
	Велгоергометър за ръце и крака на открито
	бр
	1,00

	3
	Въртящ стол със степер -комбиниран външен
	бр
	1,00

	4
	Степер с велоаргометър за външен фитнес
	бр
	1,00

	5
	Комбиниран уред за външен фитнес 
	бр
	1,00

	Паркови елементи 

	6
	Доставка и монтаж на пейки 
	бр
	16,00

	7
	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци
	бр
	5,00

	8
	Доставка и монтаж на маса и пеики за игра на шах  и табла
	бр
	2,00

	9
	Направа и монтаж на дървена пергола
	бр
	12,00

	Детски съоръжения

	10
	Доставка и монтаж комбинирано детско съоражение /люлка + пързалка+катерушка/
	бр
	1,00

	11
	Доставка и монтаж на тунел
	бр
	1,00

	12
	Доставка и монтаж на клатушка " конче"
	бр
	2,00

	13
	Доставка и монтаж на клатушка "велосипедче"
	бр
	1,00

	14
	Доставка и монтаж на люлка с две седалки
	бр
	1,00

	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА

	15
	Доставка на LED парково осветително тяло IP54, 40W,  220V, дневна светлина
	бр
	11

	16
	Доставка на стоманотръбен стълб 4м - тип парков
	бр
	11

	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

	17
	Доставка на HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 114.5°~35.1°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/5W
	бр
	2

	18
	Доставка на 4-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI или аналогови камери; компресия H.264/H264+; резолюция до 2 Мегапиксела 1080p (1920x1080) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 40 кад/сек@1080p, 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 6ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/8W; размери 200х200х45 mm
	бр
	1

	19
	Доставка, монтаж на SATA твърд диск 1000GB в цифров рекордер, настройка и гаранционна подръжка 
	бр
	1

	20
	Доставка на 22" FullHD TFT-LED професионален монитор, 1920 x 1080, формат 16:9, 230Vac/30W
	бр
	1

	21
	Доставка на захранващ блок, 12Vdc/1.0A, размери 150/90/40 mm, влагоустойчив корпус с UV защита
	бр
	14

	ЧАСТ : ВиК

	22
	Доставка и монтаж оборудвана модулна тоалетна
	бр
	1



Приложения: 
1. Работен проект – чертежи и записки.
Страница 15 от 15

